		보 도 자 료
		배포일시	2013. 12. 20(금) 총 2매(본문2)
담당 부서	도시정책과	담 당 자	∙과장 최임락, 사무관 오현석, 주무관 이주동 ∙☎ (044)201-3706, 3709, 3717
보 도 일 시		2013년 12월 23일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 22(일) 11:00 이후 보도 가능

난개발 방지를 위한 개발행위허가 기준 개정

개발행위 허가기준 구체화…사업규모․토지용도 따라 차등화

□ 내년 1월부터 건축물의 건축을 위한 개발행위 허가 시 진입도로 등 기반시설 확보 기준이 구체화 되고, 토지의 형질변경을 위한 절토․성토 기준이 용도지역별로 차등 적용된다. 또한, 개발행위 허가 시 도로나 구거로부터 이격거리 확보, 물건 적치물의 높이 등 경관 및 안전에 대한 기준이 구체화된다.

ㅇ 국토교통부(장관 서승환)는 기반시설확보기준 구체화 등을 내용으로 하는 「개발행위허가운영지침」을 개정․공포하고 내년 1월부터 시행한다.

□ 주요 개정내용은 비도시 지역에서 무분별한 난개발을 방지하기 위하여 기반시설확보 기준을 구체화하고, 절토 및 성토 기준을 차등화하며, 환경 및 경관 기준을 명확하게 하는 것이다.

ㅇ 현재 명확한 기준이 없어 개발압력이 높은 비도시지역에서 적정 기반시설이 확보되지 아니한 채 건축물이 들어서거나 경관 및 안전에 대한 충분한 고려 없이 산지 등의 개발이 이루어지는 실정이다.

ㅇ 이에 따라 계획적 개발을 유도하면서 개별입지는 체계적으로 이루어지도록 하기 위해 다음과 같은 내용으로 개발행위허가 기준을 정비하고자 하는 것이다.

- 사업부지가 시․군도 등 법정도로에 접하지 아니하여 별도 도로를 설치하는 경우 사업규모에 따라 도로 폭 확보 기준이 구체화* 된다.

* 개발행위허가규모가 5천㎡ 미만은 4m 이상, 5천㎡ ~ 3만㎡ 미만은 6m 이상, 3만㎡ 이상은 8m 이상의 도로 폭 확보

- 또한, 절토․성토 등 토지형질변경에 따른 비탈면 높이는 용도지역별로 차등화*되며, 비탈면 높이 5m마다 1m이상의 소단(小段)을 설치하도록 하였다.

* 시가화․유보용도(절토 15m, 성토 10m 이하), 보전용도(절토 10m, 성토 5m 이하)

- 녹지지역 및 비도시지역에서 사업부지가 도로와 구거가 접하는 경우 그 경계로부터 2m 이상 이격하여 건축하도록 하였으며,

물건적치 높이는 10m 이하를 원칙으로 하되, 적치장소가 8m 이상의 도로 및 철도부지에 접하는 경우 적치물 높이에 5m를 더한 거리만큼을 이격하도록 하였다.

- 그 밖에 개발행위허가 대상에서 제외되는 경작의 범위*를 명확히하고, 재해방지를 위해 개발행위허가 시 위해방지체크리스트를 작성하도록 하였으며, 도서작성의 책임성 확보를 위해 작성자가 해당 도서에 서명․날인하도록 하였다.

* 경작을 위한 토지형질변경의 경우도 2m이상 절토․성토는 허가대상에 포함

□ 이번에 개정되는 「개발행위허가운영지침」은 내년 1월 1일부터 시행될 예정이다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 도시정책과 이주동 주무관(☎ 044-201-3717)에게 연락주시기 바랍니다.